|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.PERİYOT | TARİH | “ | İMZA | TEMİZLİK VE KONROL SONUCU UYGUN / UYGUNSUZ | | KONTROLÜ YAPAN PERSONEL  AD SOYAD | İMZA | |
| ..../…../20 |  |  | Uygun |  |  |  | |
| Uygunsuz |  |
|  | | | | | | | |
| 2.PERİYOT | TARİH | TEMİZİK YAPAN PERSONEL  AD SOYAD | İMZA | TEMİZLİK VE KONROL SONUCU UYGUN / UYGUNSUZ | | KONTROLÜ YAPAN PERSONEL  AD SOYAD | İMZA | |
| ..../…../20 |  |  | Uygun |  |  |  | |
| Uygunsuz |  |
|  | | | | | | | | |
| 3.PERİYOT | TARİH | TEMİZİK YAPAN PERSONEL  AD SOYAD | İMZA | TEMİZLİK VE KONROL SONUCU UYGUN / UYGUNSUZ | | KONTROLÜ YAPAN PERSONEL  AD SOYAD | İMZA | |
| ..../…../20 |  |  | Uygun |  |  |  | |
| Uygunsuz |  |
|  | | | | | | | | |
| 4.PERİYOT | TARİH | TEMİZİK YAPAN PERSONEL  AD SOYAD | İMZA | TEMİZLİK VE KONROL SONUCU UYGUN / UYGUNSUZ | | KONTROLÜ YAPAN PERSONEL  AD SOYAD | İMZA | |
| ..../…../20 |  |  | Uygun |  |  |  | |
| Uygunsuz |  |
|  | | | | | | | | | |
| Temizlik 3 aylık periyotlarda yapılır | | | | | | | | | |
| Çatıda haşarat veya diğer kemirgenlerin kontrolü yapılır | | | | | | | | | |
| Temizlik sırasında çatının hasar görmemesine dikkat edilir | | | | | | | | | |
| Temizlik sırasında elektrik aksamlarına ve yalıtım malzemelerine dikkat edilir | | | | | | | | | |
| Çatıda bulunan havalandırma sistemi su giderlerinin kontrolü (gerekli durumlarda periyot beklenmemelidir) | | | | | | | | | |
| Çatıya ulaşımı sağlayan kapının kilit kontrolü yapılır | | | | | | | | | |
| Gerektiğinde düzeltici- önleyici faaliyet düzenlenerek çatı kaynaklı oluşabilecek yangın riski önlenmeye çalışılır. | | | | | | | | | |