|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.PERİYOT | TARİH | “ |  İMZA | TEMİZLİK VE KONROL SONUCU UYGUN / UYGUNSUZ | KONTROLÜ YAPAN PERSONELAD SOYAD | İMZA |
| ..../…../20 |  |  | Uygun |  |  |  |
| Uygunsuz |  |
|  |
| 2.PERİYOT | TARİH | TEMİZİK YAPAN PERSONELAD SOYAD |  İMZA | TEMİZLİK VE KONROL SONUCU UYGUN / UYGUNSUZ | KONTROLÜ YAPAN PERSONELAD SOYAD | İMZA |
| ..../…../20 |  |  | Uygun |  |  |  |
| Uygunsuz |  |
|  |
| 3.PERİYOT | TARİH | TEMİZİK YAPAN PERSONELAD SOYAD |   İMZA | TEMİZLİK VE KONROL SONUCU UYGUN / UYGUNSUZ | KONTROLÜ YAPAN PERSONELAD SOYAD | İMZA |
| ..../…../20 |  |  | Uygun |  |  |  |
| Uygunsuz |  |
|  |
| 4.PERİYOT | TARİH | TEMİZİK YAPAN PERSONELAD SOYAD |  İMZA | TEMİZLİK VE KONROL SONUCU UYGUN / UYGUNSUZ | KONTROLÜ YAPAN PERSONELAD SOYAD | İMZA |
| ..../…../20 |  |  | Uygun |  |  |  |
| Uygunsuz |  |
|  |
| Temizlik 3 aylık periyotlarda yapılır |
| Çatıda haşarat veya diğer kemirgenlerin kontrolü yapılır |
| Temizlik sırasında çatının hasar görmemesine dikkat edilir |
| Temizlik sırasında elektrik aksamlarına ve yalıtım malzemelerine dikkat edilir |
| Çatıda bulunan havalandırma sistemi su giderlerinin kontrolü (gerekli durumlarda periyot beklenmemelidir) |
| Çatıya ulaşımı sağlayan kapının kilit kontrolü yapılır |
| Gerektiğinde düzeltici- önleyici faaliyet düzenlenerek çatı kaynaklı oluşabilecek yangın riski önlenmeye çalışılır. |