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	ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ)
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 SERAMİK SIRLAMA KABİNİ KULLANIM TALİMATI
	Doküman Kodu
	GSF-TLM-143

	
	
	Yürürlük Tarihi
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	Revizyon Tarihi/No
	



	Laboratuvar Adı
	:
	Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Atölyesi

	Cihaz Adı
	:
	Sirlama Boyama Kabini, Krom Paslanmaz (304 Kalite)

	Marka & Model
	:
	Cihazdan Sorumlu Personeller

	Sorumlular
	:
	Adiyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Atölyesi


1. AMAÇ

     
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü bünyesinde bulunan sırlama kabininin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sanatsal üretim faaliyetleri kapsamında güvenli, planlı, verimli ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM


Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Heykel Atölyesinde kullanılan sırlama kabininin ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik, güvenlik ve bakım bilgilerini kapsar.

3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Heykel Atölyesinde ilgili cihaz için görevlendirilmiş personeller ve araştırma talebinde bulunarak onay almış akademik personeller sorumludur.

4. UYGULAMA

4.1.
Sırlama işlemi yalnızca eğitim almış ve yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından; öğrenciler için ilgili öğretim elemanı veya atölye sorumlusu gözetiminde yapılmalıdır.

4.2.
Kullanılacak sır, astar, pigment/oksit, organik ya da inorganik katkı ve risk oluşturabilecek malzemeler işlem öncesinde ilgili öğretim elemanına bildirilmeli ve onay alınmalıdır.

4.3.
Kabinin çalışması için önce elektrik bağlantısı açılmalı; açma-kapama düğmesi, aydınlatma ve bağlantılar kontrol edilmelidir.

4.4.
Kabin içinde su akışı başlatılmadan püskürtme yapılmamalıdır. Su perdesi, su haznesi ve gider hattı kontrol edilmelidir.

4.5.
Atölyede bulunan havalandırma fanları çalıştırılmalı ve sırlama işlemi boyunca açık tutulmalıdır.

4.6.
Maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.

4.7.
Kompresör basınç ayarı, hortum bağlantıları ve kaçak durumu kontrol edilmelidir.

4.8.
Tabanca temiz olmalı; meme tıkanıklığı bulunmamalıdır.

4.9.
Sır homojen karıştırılmalı, süzülmeli ve uygun kıvamda olmalıdır. 

4.10. Püskürtme işlemi kabinin içine, su akan yüzeye doğru ve kontrollü yapılmalıdır. Kabin dışına taşma veya sıçrama oluşturulmamalıdır.
4.11. Tabanca ile yüzey arasında uygun mesafe korunmalıdır.
4.12. İş bitiminde tabanca ve hortum temizlenmeli; kompresör, su sistemi, havalandırma ve elektrik bağlantısı kapatılmalıdır.
4.13. İşlem bitiminde kabin iç yüzeyleri, su haznesi/gider, filtreler ve çevresi temizlenmelidir. Kullanım, temizlik, bakım, arıza veya hasar durumları ilgili kayıt defterine ve/veya ortak dijital dosyaya işlenmelidir.

5. UYARILAR
5.1.
Arıza, elektrik kaçağı, duman, yanık kablo/plastik kokusu, aşırı ısınma, su kaçağı, kompresör arızası veya olağan dışı ses durumunda öncelikle ana şalter kapatılarak elektrik bağlantısı kesilmeli; cihaz kullanılmamalı ve ilgili sorumluya haber verilmelidir.
5.2.
Kabin içinde su akışı başlatılmadan püskürtme yapılmamalıdır.
5.3.
Havalandırma sistemi çalıştırılmadan sırlama işlemine başlanmamalıdır.
5.4.
Maske, gözlük ve eldiven kullanılmadan sırlama işlemi yapılmamalıdır.
5.5.
Yetkisiz kişiler sırlama kabinini kullanmamalı; öğrenciler yalnızca ilgili öğretim elemanı veya atölye sorumlusu gözetiminde işlem yapmalıdır.
5.6.
Risk oluşturabilecek sır, pigment, oksit veya katkı malzemeleri ilgili öğretim elemanı onayı olmadan kullanılmamalıdır.
6. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

Cihaz Kullanıcı Manuelleri 
Sırlama Kabini Kullanım, Temizlik ve Bakım Kayıtları
🚫 TALİMATA UYMAMAK SAĞLIK VE GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUR
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