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	ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ)
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 FIRIN KULLANIM TALİMATI
	Doküman Kodu
	GSF-TLM-144

	
	
	Yürürlük Tarihi
	11.06.2026

	
	
	Revizyon Tarihi/No
	



	Laboratuvar Adı
	:
	Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Atölyesi

	Cihaz Adı
	:
	RSH 200 Elektrikli Endüstriyel Firin

	Marka & Model
	:
	Cihazdan Sorumlu Personeller

	Sorumlular
	:
	Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Atölyesi


1. AMAÇ

        
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü bünyesinde bulunan seramik fırınının eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sanatsal üretim faaliyetleri kapsamında güvenli, planlı, verimli ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM


Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Heykel Atölyesinde kullanılan seramik fırınının pişirim öncesi hazırlık, yükleme, program seçimi, çalıştırma, pişirim takibi, soğutma, boşaltma, temizlik, güvenlik ve bakım bilgilerini kapsar.
3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Heykel Atölyesinde ilgili cihaz için görevlendirilmiş personeller ve araştırma talebinde bulunarak onay almış akademik personeller sorumludur.

4. UYGULAMA

4.1.
Fırın yalnızca eğitim almış ve yetkilendirilmiş kişiler tarafından; öğrenciler için ilgili öğretim elemanı veya atölye sorumlusu gözetiminde kullanılmalıdır.

4.2.
Elektrik bağlantısı, sigorta, programatör, termokupl, kapak, baca, rezistanslar, raflar ve fırın iç yüzeyi kontrol edilmelidir.

4.3.
Ürünlerin tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Yüzeyinde serbest su bulunan, çatlak nedeniyle dağılma/patlama riski taşıyan, tam kurumamış veya niteliği belirsiz ürünler fırına yerleştirilmemelidir.

4.4.
Ürünler dengeli yerleştirilmeli; raf kapasitesi aşılmamalı, rezistanslardan en az 5 cm uzakta ve termokupla/fırın duvarlarına temas etmeyecek şekilde konumlandırılmalıdır.

4.5.
Sırlı pişirimlerde koruyucu plaka veya raf koruyucu astar kullanılmalıdır. Sırlı ürünler birbirine ve fırın duvarına temas etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

4.6.
Pişirim türüne uygun program seçilmeli; sıcaklık, süre ve soğuma değerleri ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenmeli ve kontrol edilmelidir.

4.7.
Pişirim tarihi, ders/çalışma bilgisi, malzeme türü, pişirim derecesi, program süresi ve gerekli teknik notlar Fırın Kayıt Defterine ve/veya ortak dijital dosyaya işlenmelidir.

4.8.
Fırın, program ve güvenlik kontrolleri tamamlandıktan sonra çalıştırılmalıdır.

4.9.
Pişirim süreci aralıklı olarak kontrol edilmeli; olağan dışı durumlarda 5.6. maddede belirtilen güvenlik adımları uygulanmalıdır.
4.10. Pişirim sırasında atölye havalandırmaları çalıştırılmalı; olası gaz ve buhar tahliyesi sağlanmalıdır.
4.11. Fırın doğal soğumaya bırakılmalı; kapak erken açılmamalıdır. Fırın kapağı 200°C üzerindeyken açılmamalıdır.
4.12. Fırın yeterli sıcaklığa düştükten sonra uygun ekipmanla boşaltılmalıdır.
4.13. Fırın içi, raflar, baca ve çevre düzenli olarak kontrol edilip temizlenmelidir. Sır akmaları uygun yöntemle giderilmeli; hasarlar kayıt altına alınmalıdır. Fırın ve güvenlik ekipmanları en az üç ayda bir kontrol edilmeli; kontrol tarihi izlenmelidir.

5.    UYARILAR

5.1.
Fırın, teknik üst sınırının 50°C altında belirlenen güvenli kullanım sınırının üzerinde çalıştırılmamalıdır.

5.2.
Fırın içine veya çevresine yanıcı, parlayıcı ya da patlayıcı madde konulmamalıdır.

5.3.
Seramik fırınında kesinlikle gıda pişirilmemelidir.

5.4.
Fırının üzerine ağırlık konulmamalı; fırın üstü çalışma veya depolama alanı olarak kullanılmamalıdır.

5.5.
Zararlı gaz/buhar çıkarabilecek, radyoaktif, piroteknik, yüksek toksisiteli veya özel depolama/bertaraf gerektiren malzemeler fırına konulmamalıdır. Deneysel malzemeler yalnızca ilgili öğretim elemanı onayıyla kullanılmalıdır.

5.6.
Ana şalter kapatılarak fırının elektrik bağlantısı kesilmeli; arıza, duman, kıvılcım, yanık kablo/plastik kokusu, aşırı ısınma veya olağan dışı ses durumunda ilgili sorumluya haber verilmelidir.

6.   İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

Cihaz Kullanıcı Manuelleri 

Cihaz Bakım Planı

Fırın Kayıt Defteri

Bakım ve Periyodik Kontrol Kayıtları

🚫 TALİMATA UYMAMAK SAĞLIK VE GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUR

	Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu
	Onaylayan

Birim Yöneticisi
	Sayfa No
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