|  |
| --- |
| **STERİLİZATÖR YÜKLEME** |
| **Tarih:** | **Makine No:** |
| **Saat:** | **Yükleme No:** |
| **Program No:** ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )  |
| **Program Özelliği:** | ( ) Cerrahi Alet : 134°C 7 dakika( ) Tekstil : 134°C 7 dakika( ) Kauçuk : 121°C 20 dakika( ) Plastik (Isıya Hasas): 55°C 60 dakika |
| **Sterilizatörü Yükleyen Görevli Adı/Soyadı: İmza:**  |
| **STERİLİZATÖR BOŞALTMA** |
|  OLUMLU OLUMSUZNem: : ( ) ( )İntegratör : ( ) ( )Grafik Kontrol: ( ) ( )   | **İNTEGRATÖR YAPIŞTIRINIZ** |
| **Sterilizatörü Boşaltan Görevli Adı/Soyadı: İmza:**  |
| **DÖNGÜ BARKODU** |