**1. AMAÇ**

Bu Talimatın amacı Merkezimizde kullanılan klimaların periyodik bakımlarına ilişkin işlemleri belirtmek.

**2. KAPSAM**

Bu talimat, periyodik bakımı gereken Merkezimizde kullanılan klimaların bakımını kapsar.

**3. TANIMLAR**

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından Teknik Hizmetler Sorumlusu ve klima bakım teknik elemanları sorumludur.

**5. FAALİYET AKIŞI**

Klima bakım teknik elemanı tarafından yılda bir defa periyodik bakımı yapılır.

* Klima teste alınır. Bu testte ısıtma ve soğutma sistemleri kontrol edilir. Herhangi bir arıza varsa tespit edilir.
* Dış ve iç ünite radyatörleri temizleyici solüsyon ile temizlenir.
* İç ünitede bulunan hava filtresi temizleyici solüsyon temizlenir.
* Gaz kontrolü yapılır. Gazda eksilme varsa gaz eklenir.
* Elektrik tesisatı kontrol edilir. Herhangi bir aksaklık varsa müdahale edilir.
* Su gideri kontrolü yapılır.
* Bakır borularının izolasyonu kontrol edilir. İzolasyonda aşınma varsa tadilat yapılır veya tamamen değiştirilir.
* Klima santrallerinde kayışlar kontrol edilir. Eğer varsa fanlar ve kartlar kontrol edilir.
* Yapılan işlem Klima Bakım ve Kontrol Formuna kaydedilir.

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

* Klima Bakım ve Kontrol Formu