|  |
| --- |
| 1. **AMAÇ**

Bu talimat Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulamam ve Araştırma Merkezi dental dijital panaromik cihazının kullanım ilkelerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.1. **KAPSAM**

Bu talimat Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulamam ve Araştırma Merkezi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Radyoloji Kliniğinde bulunan dental dijital panaromik cihazını kullanan personeli kapsar.1. **SORUMLULAR**

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla ilgili radyoloji teknikeri sorumludur.1. **FAALİYET AKIŞI**
	1. Cihaz **açma/kapama** düğmesine basılarak açılır.
	2. Programdan hasta görüntülenme programı açılır.
	3. Girişleri yapılan hastalar bilgisayar programındaki listesinden seçilir ve sıradaki hasta çekim odasına alınır.
	4. Hastanın baş ve boyun bölgesinde mevcut küpe ve benzeri metal eşyaları ve ağız içerisindeki hareketli protezleri çıkarttırılır ve hastaya kurşun önlük ve tiroid koruyucu yakalık giydirilir.
	5. Cihaz üzerindeki ayarlama düzeneklerinden görüntüsü istenilen bölgeye göre gerekli ayarlamalar yapılır.
	6. Panoramik teknikte cihaz üzerinde bulunan ısırma aparatı üzerine tek kullanımlık kılıf takılır. Hastaya ısırma aparatı üzerindeki çentikten ısırması söylenir.
	7. Hastaya röntgen çekim pozisyonu verdirilir. Panoramikte çene ucundan ve başın her iki lateral yüzeyinden, sefalometrikte alın (glabella bölgesi) ve kulak hizasından cihaz apareyleri ile gerekli sabitleme yapılır.
2. **İLGİLİ DOKÜMANLAR VE KALİTE KAYITLARI**

 Bakım Planı |