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	Laboratuvar Adı
	:
	Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Atölyesi

	Cihaz Adı
	:
	Kompresör ve hava tabancası

	Sorumlular
	:
	Cihazdan Sorumlu Personeller


1. AMAÇ

        Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü bünyesinde bulunan kompresör ve hava tabancası eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sanatsal üretim faaliyetleri kapsamında güvenli, planlı, verimli ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

2. KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Heykel Atölyesinde kullanılan ADYU kompresör ve hava tabancası ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik, güvenlik ve bakım bilgilerini kapsar. 

3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Heykel Atölyesinde ilgili cihaz için görevlendirilmiş personeller ve araştırma talebinde bulunarak onay almış akademik personeller sorumludur.  

4. UYGULAMA

4.1. Kompresör hortum ve bağlantıları kontrol edilir.
4.2. Hava basıncı ayarı kontrol edilir.
4.3. Tabanca (püskürtme ekipmanı) temiz ve çalışır olmalıdır.
4.4. Maske takılı olmadan çalışılmaz.
4.5. Tabanca ürüne uygun mesafede tutulur (genelde 15–25 cm).
4.6. Püskürtme kontrollü ve sabit hareketlerle yapılır.
4.7. Aşırı basınç kullanılmaz.
4.8. Kullanım sonrasında kompresör kapatılır.
4.9. Kullanım sonrasında basınç boşaltılır.
4.10. Kullanım sonrasında tabanca ve ekipman temizlenir.
4.11. Kullanım sonrasında hortumlar düzenli şekilde toplanır.
4.12. Kullanım sonrasında çalışma alanı temizlenir.
4.13. ! Acil durumda; Hortum patlaması → Cihazı hemen kapat, basıncı boşalt.
4.14. ! Acil durumda; Elektrik arızası → Enerjiyi kes.
4.15. X Maskesiz çalışma.
4.16. X Basınçlı havayı vücuda tutma.
4.17. X Hasarlı ekipman kullanma.
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI
Cihaz Kullanıcı Manuelleri 

Cihaz Bakım Planı

Bakım ve Periyodik Kontrol Kayıtları
🚫 TALİMATA UYMAMAK SAĞLIK VE GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUR
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